**Załącznik 3 po głoszeniu nr 1**

**Leasing z opcją wykupu nowego pojazdu ciężarowego typu furgon o DMC do 3,5t** (SISK Z.6.2020)

Marka: ……………………………………….. Model: ………………………………………..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Grupa parametrów:** | **Nazwa parametru [j.m.]** | **Wartość niezbędna** | **Wartość oferowana** |
| 1. | rodzaj zabudowy | Furgon, odpowiadający dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla wymagań określonych art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2011 roku, o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) | Tak |  |
| 2. | wymiary i masy | masa całkowita [kg] | Max 3500 |  |
| 3. | wymiary i masy | długość całkowita pojazdu [mm] | max. 4900 |  |
| 4. | wymiary i masy | masa holowanej bez hamulca [kg] | min. 750 |  |
| 5. | wymiary i masy | Ładowność [kg] | Min. 800 |  |
| 6. | wymiary i masy | długość przestrzeni ładunkowej [mm] | Min. 2000 |  |
| 7. | wymiary i masy | wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | Min. 1200 |  |
| 8. | napęd | rodzaj silnika | Diesel |  |
| 9. | napęd | Pojemność [cm3] | 1550-2000 |  |
| 10. | napęd | Moc [kW/KM] | Min. 66/90 |  |
| 11. | napęd | oś napędzana | Przednia lub tylna lub obie osie |  |
| 12. | napęd | przekładnia | manualna, min. 6 biegów |  |
| 13. | wyposażenie | oświetlenie ostrzegawcze impulsowe o barwie pomarańczowej na dachu pojazdu, po stronie prawej i lewej, widoczne z czterech stron pojazdu, zgodne z Dz.U.2015.305 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia § 38.1 | dopuszcza się belkę oświetleniową o szerokości minimum 120 cm |  |
| 14. | wyposażenie | Automatyczne światła do jazdy dziennej | Tak |  |
| 15. | wyposażenie | klimatyzacja kabiny | Tak |  |
| 16. | wyposażenie | czujniki cofania | Tak |  |
| 17. | wyposażenie | instalacja do montażu radioodbiornika z głośnikami i anteną | Tak |  |
| 18. | wyposażenie | poduszka powietrzna czołowa kierowcy | Tak |  |
| 19. | wyposażenie | Szyby w drzwiach sterowane elektrycznie | Tak |  |
| 20. | wyposażenie | Lusterka zewnętrzne sterowane z wnętrza pojazdu i ogrzewane | Tak |  |
| 21. | wyposażenie | liczba miejsc | Min. 3 |  |
| 22. | wyposażenie | hak holowniczy | Tak |  |
| 23. | wyposażenie | regulacja wysokości fotela kierowcy | Tak |  |
| 24. | wyposażenie | kolumna kierownicza z regulacją | Tak |  |
| 25. | wyposażenie | drzwi boczne przesuwne przestrzeni ładunkowej po stronie prawej | Tak |  |
| 26. | wyposażenie | brak okien zewnętrznych przestrzeni ładunkowej | Tak |  |
| 27. | wyposażenie | punkty mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej | Min. 6 |  |
| 28. | wyposażenie | dywaniki gumowe dedykowane, zabezpieczające podłogę w kabinie pojazdu | Tak |  |
| 29. | wyposażenie | oświetlenie przestrzeni ładunkowej | Tak |  |
| 30. | wyposażenie | pełnowymiarowe koło zapasowe i zestaw narzędzi fabryczny + podnośnik | Tak |  |
| 31. | pozostałe | używanie pojazdu nie wiąże się z koniecznością posiadania prawa własności intelektualnej do rozwiązań technicznych lub prawa do tych rozwiązań przeniesie bez dodatkowego wynagrodzenia wraz z dostawą przedmiotu zamówienia |  |  |
| 32. | pozostałe | urządzenia, materiały, będą posiadały właściwości użytkowe wymagane przy tego typu pracach (dostawach), a także będą posiadały ważne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania |  |  |
| 33. | Rękojmia – 24 miesiące | Rękojmia – 24 miesiące |  |  |

....................................... ……......................................

 nazwa wykonawcy miejscowość, data